阳光融和医院自动扶梯防护设施安装要求

自动扶梯护栏加装需遵循国家标准规范要求，以保障使用安全。中国国家标准规定，自动扶梯的护栏高度应不小于1100毫米，这一标准源于GB/T10058-2009《电梯技术条件》和GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》。医院参照现在已安装的防护设施高度1200mm，要求在自动扶梯安装的防护设施高度不低于1200毫米。
 自动扶梯防护栏杆设置规定如下：
1、防护设施主管不锈钢直径51mm，壁厚2mm，一道；
2、防护设施次管不锈钢直径32mm，壁厚2mm，两道；
3、不锈钢立杆板宽60mm，折弯处板宽40mm，壁厚6mm；间距1200mm。
4、不锈钢立杆装饰板2mm厚不锈钢板封闭；
5、304拉丝不锈钢、每个焊接口焊接率60%以上；
6、防护设施完成后总高度1200mm。

可提供已完成项目现场图片做参考。

安全施工：

1、所有进场施工人员，贵司需进行安全培训教育，合格后上岗；

2、焊接，人员需持证上岗，配置灭火器材；

3、施工前需做好防火措施、防跌落措施、防高空坠物措施、操作人员防护用品配置齐全、警示措施及隔离措施落实到位；

4、本次施工时间仅限于每天17时30分至凌晨1时30分，共8个小时。其他时间段不得进行现场施工；

5、现场施工不得影响医院正常运行，当天晚上安装的防护设施必须安装完成，第二天扶梯可运转；

6、自动扶梯玻璃栏板拆除，由电梯维保单位配合完成；

7、施工前需按照潍坊市高新区卫健局及医院要求办理项目备案和施工许可审批；

8、临时电的配置提出需求，由医院物业公司指定位置；
9、施工听从指挥、严禁冒险作业。